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	Γενικές απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες για όλα τα Τμήματα της σύμβασης
	Υποχρεωτική
	Απάντηση
	Παραπομπή

	1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/07-01-04 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, για τις εταιρείες διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
	Όχι
	
	

	2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε είκοσι (20) η.η από την παραγγελία τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το ΙΙΒΕΑΑ με οποιοδήποτε μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
	Ναι
	
	

	3. Η ημερομηνία λήξης των προϊόντων θα απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παράδοσής τους.
	Ναι
	
	

	4. Τα προϊόντα που κατά την παράδοσή τους δεν πληρούν κατά τρόπο εμφανή τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά, επιστρέφονται αμέσως και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως σε αντικατάστασή τους.
	Ναι
	
	

	5. Η οποιαδήποτε αναφορά σε ποσότητα ανά συσκευασία είναι ενδεικτική και δεν θα αποτελέσει στοιχείο για τον αποκλεισμό διαγωνιζόμενου. 
	Ναι
	
	



	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

	α/α
	Περιγραφή ειδών
	Κωδικός/ Παραγωγός
	Ποσότητα
	μ.μ.
	Παραπομπή σε έγγραφο του κατασκευαστή

	
	ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
	
	
	
	

	1
	Multiplex Ligation kit - Kit παρασκευής βιβλιοθήκης στη συσκευή αλληλούχισης με τεχνολογία νανοπόρων του εργαστηρίου (Οxford Nanopore Technologies). Να επιτρέπει την παραγωγή δεδομένων υψηλής ακρίβειας (Q20+) σε μακρές αλληλουχίες. Να είναι της πλέον σύγχονης χημείας (V14). Να μη χρειάζεται να πραγματοποιηθεί PCR για την ενίσχυση των τμημάτων DNA. Να μη χρειάζεται περισσότερο από 1μg gDNA για την αντίδραση. Να περιέχει 96 διακριτά barcodes για την αναγνώριση ταυτόχρονη αλληλούχιση δειγμάτων. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος εκπρόσωπος της κατασκευάστριας. Kit 48 αντιδράσεων. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδά αναλώσιμα.
	
	8
	
	

	
	Sequencing Auxiliry Vials - Kit που περιέχει ποικίλα buffers που χρησιμοποιούνται στις αντιδράσεις αλληλούχισης σε πλατφόρμα Oxford Nanopore Technologies. Να υποστηρίζουν την χημεία V14. Το Kit να περιλαμβάνει 2x από το αντιδραστήρια: Elution Buffer, Sequencing buffer, Library Solution, Library Beads, Flow cell Flush, Flow cell tether. Συσκευασία 12 αντιδράσεων.
	
	16
	kit
	

	
	Κυψελίδα μικρορευστομηχανικής - Κυψελίδα ρευστομηχανικής συμβατή με τη χημεία V14 των σχετικών kit της κατασκευάστριας εταιρίας. Να διαθέτει 2675 κανάλια νανοπόρων για τη διαδικασία αλληλούχισης. Ο προμηθευτής να είναι επίσημος εκπρόσωπος της κατασκευάστριας. Πακέτο των 4 τεμαχίων
	
	47 
	πακέτο
	

	
	Kit καθαρισμού - Kit καθαρισμού κασετών τεχνολογίας νανοπόρων με τη χρήση νουκλεασών. Ικανό να αφαιρεί το 99.9% των προηγούμενων δειγμάτων. Πακέτο των 6 αντιδράσεων. Πακέτο των 6 αντιδράσεων.
	
	16
	kit
	

	
	Τα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από τον εξής εξοπλισμό:
• Μηχάνημα αλληλούχισης νέας γενιάς με ικανότητα ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο τόσο μικρών όσο και μεγάλων τμημάτων ( >4mb) τόσο DNA όσο και direct RNA. 
• Να παρέχεται μαζί ειδικά διαμορφωμένη υπολογιστική επέκταση με τις εξής προδιαγραφές κατ ελάχιστο:
· 4x NVIDIA A-Series GPUs
· 60 TB SSD data storage
· 512 GB RAM
• Να βασίζεται σε τεχνολογία αλληλούχισης νανοπόρων (τύπος nanopore sequencing)
• Να μπορεί να αποδίδει δεδομένα αλληλούχισης τουλάχιστον 6 Tb εντός 72 ωρών ( τουλάχιστον 250Gb / flow cell)
• Να μπορεί να παράγει δεδομένα (basecaling) σε πραγματικό χρόνο
• Να μπορεί να παράγει δεδομένα με ταχύτητα έως και 400 βάσεις / δευτερόλεπτο
• Να μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα δεδομένα από 24 διακριτκά κανάλια, με την ικανότητα το καθένα από αυτά να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα, κάνοντας χρήση των απαραίτητων «κελιών» (flow cell). 
• Οι διαστάσεις να μην ξεπερνούν τα 590x190x430mm (WxHxD)
• Να μπορεί να μεταφερθεί χωρίς χρήση εξοπλισμού (βάρος < 30kg)
• Το απαραίτητο λειτουργικό να παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση
• Ο προμηθευτής να είναι επίσημος προμηθευτής της κατασκευάστριας
• Να παρέχεται εκπαίδευση από τον προμηθευτή από πιστοποιημένο, από την κατασκευάστρια, προσωπικό.
• Να έχει εγγύηση 1 χρόνου
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, ψηφιακή υπογραφή)
